Załącznik nr 1 do USTALENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 05/07/2021

……………………………………

Miejscowość, data

**FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

**DRUKARNIA AMICUS Klaudiusz Nadolny**

ul. Miła 19

83-220 Skórcz

|  |  |
| --- | --- |
| *Firma:* |  |
| *NIP:* |  |
| *Adres siedziby:* |  |
| *Osoba do kontaktu:* |  |
| *Dane kontaktowe (telefon, e-mail):* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WYCENA PRZEDMIOTU DOTAWY (zgodnie z opisem w zaproszeniu do wyceny)** | | |
| Część 1: Rolowa maszyna drukująca w technologii cyfrowej i fleksograficznej z wbudowaną funkcją uszlachetniania nadruku  Wymagane minimalne parametry:  • min. prędkość druku: 23,4 m/min,  • druk: CMYK oraz PANTONE,  • stacja druku cyfrowego (dla druku CMYK),  • stacja druku flekso z kałamarzem (dla druku PANTONE),  • możliwość druku na następujących materiałach: papier, BOPP, PET oraz PP,  • min. średnica roli materiału: 762 mm,  • min. szerokość zadruku: 318 mm druk cyfrowy, 330 mm druk fleksograficzny ,  • obligatoryjne dodatkowe funkcje:  a) złocenie na zimno,  b) laminacja,  • semirotacyjna stacja sztancująca,  • technologia utwardzania i suszenia: suszenie chłodzonym powietrzem LED UV.  Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:  a) Przedmiotem zamówienia w ramach części 1 jest 1 urządzenie, co oznacza, że stacje druku cyfrowego i flesko będą zamontowane na jednej platformie. Konstrukcja maszyny ma umożliwiać instalację dodatkowej stacji druku fleksograficznego przed zadrukiem oraz rozbudowę stacji sztancującej do możliwości arkuszowania bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji,  b) Zamawiający nie dopuszcza maszyn typu offline lub nearline.  c) Maszyna zostanie podłączona przez Dostawcę do sprzętu komputerowego Zamawiającego znajdującego się w miejscu lokalizacji, Dostawca zapewnia kompatybilność w tym zakresie. | **Wyceniane urządzenie spełnia parametry określone w zaproszeniu do wyceny TAK/NIE** | **Cena netto (bez VAT)** |
|  |  |
| Część 2: Przewijarka stołowa do etykiet  Wymagane minimalne parametry:   * min. szerokość wstęgi: 250 mm, * odwijanie i nawijanie: * ilość trzpieni: min. 2 szt., * średnica roli: min. 2x440 mm, * przewijanie dwukierunkowe, * prędkość: nie mniejsza niż 150 m/min, * obligatoryjne wyposażenie dodatkowe: * trzpień pneumatycznie rozprężny, * stacja noży żyletkowych (noże żyletkowe w komplecie), * system kontroli brakującej etykiety, * czujnik do etykiet transparentnych.   Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:   * Menu/wyświetlacz z obsługą w języku polskim, * Stacja noży użytkowych obejmuje noże standardowe – ogólnodostępne, z możliwością stosowania zamienników. |  |  |
| Część 3: Wózek do papieru w roli  Wymagane minimalne parametry:   * min. długość ramion podnośnika: 650 mm, * min. udźwig 200 kg. |  |  |
| **Proponowane warunki płatności (opcjonalnie) z zastrzeżeniem, że maksymalna zaliczka (płatna po złożeniu zamówienia) to 20% ceny urządzenia :** |  | |
| **Proponowany termin realizacji dostaw (nie dłuższy niż 6 miesięcy):** |  | |
| **Data ważności wyceny:** |  | |

…………………………………………………..….………

Czytelny podpis

Niniejszy formularz służy do oszacowania wartości rynkowej zamówienia, nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ofertą w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a także nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.